HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH NAS SEAGATE


*\*\*\* Chuẩn bị : Nas seagte, 1 dây mạng Lan, và chương trình quản trị Nas Seagate “SeagateDashboard\_1554\_Better\_Setup” download phần mền này tại :* [*http://www.seagate.com/as/en/support/external-hard-drives/network-storage/goflex-home/*](http://www.seagate.com/as/en/support/external-hard-drives/network-storage/goflex-home/)

*Nếu không down được thì liên hệ Email :****Quynhnhustore.sale@gmail.com*** *mình sẽ gởi .\*\*\**


**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.**

B1: Kết Nas Seagate với Router bằng dây mạng LAN sau đó cấp nguồn cho Nas và nhấn “Power on”


B2: Trên máy tính bạn cài đặt chương trình “**SeagateDashboard\_1554\_Better\_Setup** ” đã down lúc nảy.

****


**Chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình**

****


**Lựa chọn vùng rồi chọn Next “chọn vùng United States” để sử dụng tiếng anh**

****


**Đánh dấu kiểm chọn rồi chịn Next để tiếp tục cài đặt chương trình**

****


**Chọn Next để tiếp tục……**

****

**Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt**

****


**Chờ khoảng 30->60s để chương trình cài đặt**

****


**Chọn Finish quá trình cài đặt hoàn tất**

**HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NAS SEAGATE**


**Sauk hi hoàn tất quá trình cài đặt chương trình bạn mở chương trình lên**

****


**Chươnng trình đang khởi động**

****


**Đặt tên cho Nas Seagate (VD: quynhnhustore) Rồi Chọn Next**

****


**Đợi 30s để chương trình đang kích hoạt Nas**

****


**Sau khi kích hoạt Nas thành công bạn tiếp tục tao thong tin đăng nhập Nas, đặt tên”User Name” mật Khẩu “Pasword”và địa chỉ E-Mail *(VD : Tên:quynhnhustore.com,Mật Khẩu : \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, E mail :*** [***quynhnhustore.sale@gmail.com***](mailto:quynhnhustore.sale@gmail.com)**) chọn Next**

****


**Đợi 30s bạn chọn vùng “ Counntry” là Vietnam chọn Next để tiếp tục**

****


**Đợi khoảng 10s quá trình đang khởi tạo dữ liệu**

****


**Quá trình cài đặt Nas đã hoàn tất chọn “Launch Seagate Dáhboard” để khởi động chương trình**

****

**Giao diện chương trình chọn Seagate Share để chia sẽ dữ liệu hoặc xem dữ liệu trên Nas**


****

**Nghe nhạc trực tiếp trên Nas**


****

**Share dữ liệu cho các thiết bị khác**

**CÀI ĐẶT NÂNG CAO,GIAO THỨC FTP,DOWNLOAD TORRENT…**



**Trên giao diện Seagate Dashboard bạn chọn “Prefrences” để vào cài đặt nâng cao**

****

Trong mục Available Network Services chọn “Yes” -> Submit để kích hoạt giao thức FTP